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· Обеспечивает печать документа с  необходимыми реквизитами 

· Электрическое питание регистратора осуществляется от сети переменного тока 220В через внешний блок питания или от аккумулятора 6NSAA, устанавливаемого в регистратор по заказу.

При наличии аккумулятора возможна замена блока питания на зарядное устройство.

· Устройство печатающее PTMBL 1314A ф. ALPS обеспечивает вывод информации на бумагу термохимическую TERMAX SFI (IDEAL) или аналогичную шириной 57,0 мм и печать до 24 знаков в строке при скорости 8 строк в секунду.

· Жидкокристаллический 10 разрядный индикатор для отображения цифровой, символьной и мнемонической информации. По заказу производится установка индикатора покупателя и комплектование индикаторов кассира подсветкой. 

· Регистратор обеспечивает печать без подзарядки аккумулятора:

 - в нормальных климатических условиях ……… 500 чеков;

 - при температуре до минус 10°С…………………200 чеков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Количество секций  (типов  услуг)
	4

	Количество кассиров (операторов)
	2

	Потребляемая мощность, не более, Вт
	9

	Габаритные размеры машины/ блока питания, не более, мм 
	220х200х82/200х90х70

	Масса машины / блока питания,  не более, кг
	1,4 / 1,0

	Диапазон рабочих температур 
	от -10 до +40


МИНИКА 1105 РПУ

· Регулировка контрастности печатаемой информации.

· Силиконовая алфавитно-цифровая клавиатура.

· Графический ЖК-индикатор с подсветкой, обеспечивающий вывод – до 4 строк по 20 разрядов.

· Малогабаритный термопринтер с откидным валом.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Количество кассиров (операторов)
	4

	Количество услуг
	до 256

	Возможность выбора шрифта печати
	нормальный/уменьшенный

	Емкость модуля памяти
	до 2ГБ

	Количество регистраций налогоплательщика
	20

	Термопечатающее устройство:
-количество знаков в строке

-скорость печати, строк/сек
	термопринтер

24

8

	Расходные материалы:

-ширина чековой ленты, мм

-тип ленты
	58

термобумага

	Диапазон рабочих температур
	от –20 до +40

	Габаритные размеры, мм
	220х90х62

	Вес, кг
	1,0

	Электрическое питание 
	от аккумулятора номинальным напряжением 7,2 В, 1,8Ач, 

	Потребляемая мощность, Вт
	8


Регистратор продаж и услуг МИНИКА 1105 РПУ предназначен для механизации оформления платежных документов организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных расчетов или расчетов с использованием платежных карт, в случаях продажи товаров и в сфере услуг без применения контрольно – кассовой техники.


Программирование реквизитов и форм бланков.


Обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, долговременное хранение и воспроизведение бланков строгой отчетности по серии и номеру документа из модуля хранения.


Каналы связи RS-232 обеспечивают работу с внешними устройствами (сканер ШК, платежный терминал).





Регистратор продаж и услуг МИНИКА 1102.3 РПУ (далее – регистратор) предназначен для механизации оформления платежных документов организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных расчетов или расчетов с использованием платежных карт, в случаях продажи товаров и в сфере услуг без применения контрольно – кассовой техники.
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