Презентация новых кассовых аппаратов  ЭКР  2102МК, МИНИКА 1102МК.
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Контрольно-кассовый аппарат ЭКР 2102МК выполнен в классическом дизайне контрольно-кассовой техники производства Курского завода «Счётмаш». Не имеющий аналогов по своим эргонометрическим характеристикам, по мнению пользователей, данный дизайн органично вписывается в любой интерьер офиса и магазина. Более 10 лет кассовые аппараты семейства ЭКР 2102 имеют стабильный спрос на рынке ККМ, они удобны, надёжны и просты в эксплуатации.

Обладая полным набором технических функций кассового аппарата ЭКР 2102К (возможность программирования налоговых ставок, скидок, наценок; возможность использования в местах, не оборудованных сетью переменного тока и т.д.) новая модель ЭКР 2102МК имеет ряд существенных конструктивных преимуществ по сравнению со своим предшественником.

Главной отличительной особенностью ККМ ЭКР 2102МК является применение принтера МТП-2 с использованием термопечатающей головки типа KF 2002 GF45B (ф.ROHM), которая по своей надёжности многократно превосходит аналогичные печатающие головки отечественного производства. Более высокая разрешающая способность увеличивает скорость печати и уменьшает расход чековой ленты.

Схемотехника ЭКР 2102МК выполнена на современной элементной базе с применением SMD-компонентов на основе универсального микроконтроллера uPSD 3312-40T6 (ф.STM).

Фискальная память выделена в отдельный модуль на основе микросхемы 24LC 256 (имеется возможность установки микросхемы 24LC 512)

Электропитание осуществляется от встроенного блока питания открытого типа 9V 3A или от аккумуляторной батареи 6V 3,3 A/ч (поставляется по заказу потребителя).

Мы надеемся,что ККМ ЭКР 2102МК станет Вашим верным помощником в бизнесе.
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Контрольно-кассовый аппарат МИНИКА 1102МК  является малогабаритным аналогом ЭКР 2102МК, обладает полным набором технических возможностей и характеристик. Тем, для кого важен каждый сантиметр жизненного пространства на рабочем месте, МИНИКА 1102МК является наиболее оптимальным вариантом.

Схемотехника ККМ МИНИКА 1102МК унифицирована с ККМ ЭКР 2102МК.

Электропитание осуществляется от внешнего блока питания закрытого типа 9V 3A или от аккумуляторной батареи 7,2V 1200 mA/ч. (поставляется по заказу потребителя).

