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· обеспечивает связь с внешними устройствами (сканер ШК,  ПЭВМ, дисплей покупателя, банковский платежный терминал, блок внешней памяти, расширитель памяти arMaxMemo) по каналу RS-232
· режим Off-Line с блоком внешней памяти товаров с возможностью последующей обработки информации в среде 1С. Загрузка информации в блок внешней памяти и снятие информации о продажах осуществляется с помощью специальных программ-загрузчиков, входящих в комплект поставки. Загрузка в ККМ базы товаров до 5000 (с реквизитами: наименование товара, штрих-код товара, цена, секция)
· режим on-line с блоком внешней памяти ArmaxMemo
· работа в режиме продаж и покупок
· возможность работы в сфере торговли и услуг, в том числе для оплаты услуг ЖКХ с возможностью реквизитов клиента (автоматически и вручную), а также для оформления билетов на автомобильном пассажирском транспорте и пригородных поездах.
· наличие опции задания связанных отчетов
· в ККМ реализован механизм начисления выделяемого (включенного) и начисляемого налога; возможность оформления нескольких налогов на один товар
· силиконовая клавиатура
· графический ЖК индикатор – до 4 строк по 20 разрядов
· малогабаритный принтер с откидным валом на базе печатающего механизма LTPZ-245 фирмы Seiko обеспечивает быструю и удобную заправку чековой ленты.
Сертификат соответствия  № POCC RU.АЮ05.В32550

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Количество кассиров (операторов)
	4

	Количество отделов/услуг)
	8/16

	Возможность программирования:
	· 4 налоговых ставок

· 4 скидок

· 4 наценок

	Количество кодов цен
	до 5000

	Возможность выбора шрифта
	нормальный/уменьшенный

	Количество чеков (по 10 строк в чеке), печатаемых на заряженном аккумуляторе
	До 3000 

	Емкость фискальной памяти, количество записей
	3388

	Количество активизаций ЭКЛЗ
	50

	Термопечатающее устройство
	Термопринтер LTPZ-245

	Параметры:

· количество знаков в строке

· скорость печати, строк/сек
	24

8

	Расходные материалы:

· ширина чековой ленты, мм

· тип ленты
	58

термобумага

	Отчеты 
	· финансовый (суточный)

· по кассирам (операторам)

· по отделам и услугам

· по фискальной памяти

· по информации из ЭКЛЗ

· по кодам цен

	Условия эксплуатации:

· диапазон рабочих температур

· влажность воздуха при 30С
	от –20 до +40

80

	Габаритные размеры, мм
	220х90х62

	Вес, кг
	1,0

	Электрическое питание 
	от встроенного аккумулятора  номинальным напряжением 7,2 В

	Потребляемая мощность, не более Вт
	15


Миника 1105Ф, Minika 1105F поставляются в страны СНГ
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Графический дисплей позволяет выводить на индикацию 4 строки информации по 20 символов в строке, что позволяет выводить полные и понятные сообщения и обеспечивать удобный режим работы кассира. Графический индикатор позволяет также выводить любую информацию на любом языке, а также любую символьную информацию; 

- Алфавитно-цифровая клавиатура и графический дисплей, в отличии от семисегментной индикации, обеспечивают удобный ввод, просмотр и корректировку буквенной и цифровой информации, аналогично работе с сотовым телефоном. Особенно это удобно при необходимости ввода фамилий, адресов и другой буквенной информации;

-  Наличие 3-х RS-каналов обеспечивает работу аппаратов в сети, а также возможность подключения большого набора внешних устройств: ПЭВМ, сканера штриховых кодов, платежных терминалов, блоков памяти, GSM и GPRS-модулей и другого оборудования.

- Конструктивное исполнение кассового аппарата в виде моноблока обеспечивает удобное обслуживание и ремонт для специалистов центов технического обслуживания. Имеется возможность встраивания внутрь корпуса машины блоков памяти, GSM и GPRS-модулей и других устройств. 

-   Малые габариты и вес машины позволяют использовать его в качестве носимого аппарата при обслуживании клиентов в транспорте.

-  Применение надежного принтера фирмы SEICO со съемным валом и конструктивное крепление вала на крышке печатающего устройства обеспечивают быструю и удобную заправку бумажной ленты. Достаточно положить рулон бумаги и закрыть крышку.

- Встроенный аккумулятор  7,2 В, 1,8 Ач или 7,2 В,  2 Ач обеспечивает возможность печати не менее 1500 чеков при полной зарядке аккумулятора. 

- Внешние зарядные устройства обеспечивают зарядку аккумулятора как от сети 220 В 50 Гц, так и от бортовой сети транспортного средства с напряжением 12 В или 24 В.


 «МИНИКА 1105К»


Портативная контрольно-кассовая машина предназначена для применения на территории Российской Федерации организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и/или расчетов с использованием платежных карт в случае продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Включена в Государственный реестр ККТ приказом Роспрома №201 от 08.05.2008г.
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